## Баллистический коэффициент

Критерием подобия в баллистике является баллистический коэффициент. В самом общем случае баллистический коэффициент зависит от геометрической формы объекта, его ориентации относительно набегающего потока и массы. Он определяет скоростные свойства летящих объектов и характеристики их рассеивания (например, в случае головных частей баллистических ракет). Смысл его заключается в следующем: разные снаряды, с одинаковым баллистическим коэффициентом и с одинаковыми начальными параметрами выстрела, прилетят в одно и тоже место.

Баллистический коэффициент определяется по формуле:


. (1)

где *d* – калибр снаряда; *m* – масса снаряда;  – коэффициент аэродинамической формы снаряда.

Список актуальных артиллерий: FH70, M119, M777, CAESAR, AHS Krab, M109 Paladin, Zuzana2, PZH 2000

Таблица 1 – Снаряды и их параметры.


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер класса | Тип орудия | Снаряд | Калибр |  | Масса, кг | C | Начальная скорость, м/с | Длина, м |
| 1 | САУ 2а36 | ОФ29 | 152 | 1,02 | 46,00 | 0,512 | 945 | 0,667 |
| 2 | САУ 2а36 | 3ОФ30 | 152 |  | 44,63 |  | 939 | 0,740 |
| 3 | САУ 2С19 Мста-С | 3ОФ45 | 152 |  | 43,56 |  | 810 |  |
| 4 | САУ 2С1 «Гвоздика» | 3ОФ56 | 122 |  | 21,76 |  | 690 |  |
| 5 | Танковая пушка 2А46 | 3ОФ26 | 125 | 1,5 | 23 | 1,02 | 870 | 0,673 |
| 6 | САУ М777 | ERFB | 155 | 0,76 | 48 | 0,38 | 942 | 0,980 |
| 7 | САУ М777 | M107 | 155 | 0.93 | 43,88 | 0,510 | 830 | 0,702 |
| 8 | САУ М777 | M795 | 155 |  | 46,7 |  | 797 | 0,838 |
| 9 | САУ М777 | XM1128 | 155 |  | 48 |  |  |  |
| 10 | САУ 2С7 Пион | М106 | 203 |  | 89,7 |  | 594 | 0,875 |
| 11 | САУ CAESAR | M2005 V-LAP | 155 |  | 44 |  | 942 | 0,985 |
| 12 | Leopard 2 | Dm11 | 120 |  |  |  | 970 |  |



М107



V-LAP




3ОФ26



М795




K307 (ERFB-BB)




XМ1128



М106





Шаблон снарядов